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一、工作简况
（一）制定背景
随着人工智能、物联网等技术的发展，二次供水泵房逐步向智能化、无人值守方向转型，但在建设与运维过程中，安全管理仍存在责任边界模糊、设备老化、技术标准不统一、风险预警能力不足，造成了多起安全生产事故，例如：
2021年初，湖南株洲一二次供水泵房因污水井倒灌被淹，影响‌1500多户居民用水安全‌，经紧急抽排才恢复运行。调查发现，该污水井未接入市政管网，责任归属模糊。
2023年12月，长春市宽城区金都小镇二次供水改造施工中，电焊作业未审批、无特种作业资质、无现场监护，引燃保温材料发生火灾，‌3名作业人员窒息死亡‌。
2024年4月，北京密云区一供水泵房内，工作人员使用汽油泵排水，因通风不良致一氧化碳积聚，造成‌2人遇难‌。
2025年7月，山西医科大学学生公寓配套泵站维修时，3名工人在未通风、未检测、未佩戴防护装备情况下进入有限空间作业，吸入硫化氢、氨气等有毒气体，‌3人全部中毒窒息死亡。
同时，二次供水泵房普遍存在以下问题：设施老化与安
全隐患突出：大量老旧小区二次供水设施陈旧，锈蚀严重，存在水质二次污染和爆管风险。运维模式粗放，效率低下：传统“人防”为主的运维方式依赖人工巡检，响应慢、覆盖率低，难以实现精细化管理和预测性维护。建设和运维管理混乱：缺乏统一的建设与运维安全管理规范，导致不同项目间标准差异大，增加了运维难度和成本。
因此，需要制定一部针对性强的二次供水泵房专用安全管理规范。建立本标准将能解决：
1、 统一二次供水智慧化泵房的建设与运维安全规范，减少运维难度和成本；
2、 首次在同类规范中引入AI巡检和智慧消防的内容，提高二次供水泵房的智慧化水平；
3、 引入责任制的内容，明确各职能人员的安全职责； 
4、 提出安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，进行事前预防和控制从而防范安全事故；
5、 引入应急管理方面的内容，填补事后应急空白。
（二）起草单位
浙江嘉源和达水务有限公司、嘉兴市自来水有限公司、湖州市水务集团有限公司、嘉兴市应急管理局、嘉兴经济技术开发区应急管理局、嘉兴市园林市政管理服务中心、浙江和邦安全技术有限公司。
（三）标准编制过程
1.起草工作阶段
2025年11月，浙江嘉源和达水务有限公司作为牵头单位，联合嘉兴市自来水有限公司、浙江和邦安全技术有限公司发起标准编制工作，正式成立编制组。
2025年12月-2026年1月，编制组开展全面调研工作：一是实地走访浙江嘉源和达水务有限公司内6个典型二次供水泵房工程项目现场，通过现场勘查、座谈访谈、资料收集等方式，系统梳理出建设期间本质安全与运维期间安全管理措施短板，包括安全管理仍存在责任边界模糊、设备老化、技术标准不统一、风险预警能力不足等问题。二是开展文献调研，系统梳理《安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等法律法规，以及CJJ140《二次供水工程技术规程》、GB17051《二次供水设施卫生规范》等现行标准，明确标准编制的法律依据和技术基础；三是收集国内外二次供水设施相关事故案例，总结可改进的实践经验。基于调研成果，编制组于2026年1月-4月完成标准初稿起草，明确标准框架并组织4轮内部研讨，优化条款表述，完善编制说明。
2.专家研讨、完善修改、形成征求意见稿
2026年5月，协会邀请行业专家和编制组组织召开技术研讨会。专家围绕标准的“行业发展适配性”“技术内容合规性”“现实管理实操性”提出修改建议：一是建议增加二次供水智慧泵房建设完成后验收内容；二是明确二次供水智慧泵房管理的主体单位；三是规范术语表述，优化条款逻辑结构。
编制组根据专家意见逐项研究修改，于2026年7月底形成标准征求意见稿。
二、标准编制原则及主要内容
（一）编制原则
针对二次供水智慧泵房“技术创新+工程+运维”的三重重属性特征，建立覆盖二次供水智慧泵房全流程的安全管理标准体系：
1. 兼容性与补充性原则：本标准以《二次供水工程技术规程》等现行通用二次供水工程安全管理标准为基础框架，确保基本管理要求的兼容与延续。在此基础上，针对科技发展及二次供水设施安全风险进行了强化、细化和补充，形成了“建设本质安全化+运维管理体系化”的复合型标准。例如：在管理体系方面，第4.3条明确要增加智慧化的“建设单位应建设安全管理信息平台”内容；第4.4条要求“建设单位应建立安全管理体系运行效果的评估机制”；第4.5条要求“建设单位应建立健全二次供水智慧泵房安全管理制度”。
2. 明确安全管理架构和各单位职责：本标准着力构建清晰、可考核的责任落实体系。如第5.1条规定了设立安全管理机构和配备人员要求。第5.2.1、5.2.2、5.2.3、5.2.4条分别明确了二次供水智慧泵房建设单位、二次供水智慧泵房运维单位、二次供水智慧泵房负责人安全职责和专（兼）职安全管理人员的相应安全职责。
3.智能技术赋能：本标准鼓励并规范利用先进技术提升管理效能。第7.5条“AI建设”，提出了AI无人安全巡检平台，AI无人安全巡检平台应具备AI识别、AI监控、AI巡检、AI报警等核心功能。
4.填补标准空白：形成国内首个专门针对二次供水泵房全过程安全管理的团体标准，为二次供水泵房的建设和运维安全管理提供可复制、可推广的实践。
（二）编制依据
1.法律基础：《安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》
2.标准引用：
GB2894安全色和安全标志
GB5749生活饮用水卫生标准
GB17051二次供水设施卫生规范
GB50015建筑给水排水设计标准
GB50242建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范
GB50275风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范
GB50303建筑电气工程施工质量验收规范
GB50348安全防范工程技术标准
GB50394入侵报警系统工程设计规范
GB50395视频安防监控系统工程设计规范
GB50396出入口控制系统工程设计规范
GB9448焊接与切割安全
GB/T20157信息技术软件维护
GB/T22239信息安全技术网络安全等级保护基本要求
GB/T26003无负压管网增压稳流给水设备
GB/T28181公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求
GB/T28827.6信息技术服务运行维护第6部分：应用系统服务要求
GB/T51314数据中心基础设施运行维护标准
GB/T29639生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则
GB/T29529泵的噪声测量与评价方法
GB/T29531泵的振动测量与评价方法
GB/T13469离心泵、混流泵与轴流泵系统经济运行
CJJ140二次供水工程技术规程
JGJ80建筑施工高处作业安全技术规范
JGJ/T46建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准
GA/T1081安全防范系统维护保养规范
（三）主要编制内容说明
本标准适用于二次供水企业采用新技术、新设备、新材料、新工艺过程中的建设和运维安全管理。标准主体内容分为11章。
三、与国际、国外有关法律法规和标准水平的对比分析
目前已有《二次供水工程技术规程》（CJJ140）、《二次供水设施卫生规范》（GB17051）等国家或行业标准，但针对二次供水泵房的建设和运维安全管理还没有独立的国家标准、行业标准、团体标准。
本标准相较于CJJ140等通用工程标准，新增及强化了以下内容：
   1、统一二次供水数字化泵房的建设与运维安全规范，减少运维难度和成本；2、首次在同类规范中引入AI巡检和智慧消防的内容，提高二次供水泵房的数字化水平；3、引入责任制的内容，明确各职能人员的安全职责；4、提出安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，进行事前预防和控制从而防范安全事故；5、引入应急管理方面的内容，填补事后应急空白。
四、与有关现行法律、法规和其他相关标准的关系
符合现有国家法律规范和标准要求，无冲突情况。
五、重大分歧意见的处理过程、处理意见及其依据
无。
六、作为强制性标准或推荐性标准的建议及理由
本标准为团体标准，建议为推荐性标准。
七、 贯彻标准的要求和措施建议 
本标准发布后，适用于二次供水智慧泵房的智能化设计、施工、验收、运行维护及安全风险评估。将在浙江嘉源和达水务有限公司、湖州市水务集团有限公司等单位进行试点推广。
八、涉及专利的有关说明
本标准运用了公司自有软著《AI无人巡检平台》专利，证书号：软著登字第10170398号。
九、其他应予以说明的事项 
无。
